***Объекты спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья***

**Детский спортивный комплекс**

Гимнастический городок предназначен для детей дошкольного возраста от 3 лет. Городок включает в себя наклонную стенку альпиниста изготовленную из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. и прорезями для ног с капроновым канатом, баскетбольное кольцо с сеткой армированную полипропиленовую сетку с сечением в виде квадратов на деревянном каркасе из клееного бруса 100\*100 мм., 4 шведских стенки из металлических перекладин и 1 турник сечением 33 мм. Баскетбольный щит размером 1000\*1000 мм. изготовлен из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Оснащен металлическим кольцом и пеньковой сеткой с размером ячейки 2 см. Кромки фанеры тщательно отшлифованы и закруглены. Полипропиленовый канат на сетке для лазания имеет многослойное плетение с металлическим сердечником внутри, петли крепления обжаты под прессом (во избежание обрыва при эксплуатации).

Несущие столбы комплекса выполнены из клееного бруса сечением 100\*100 мм. и имеют скругленный профиль с канавкой посередине во избежание травм об острые углы. Сверху столб оканчивается пластиковой заглушкой, снизу столб оканчивается металлическим оцинкованным подпятником длиной 500 мм и сечением 42 мм. Который бетонируется в землю. Металл окрашен порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой, фанера и дерево окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к истиранию и действию ультрафиолетовых лучей.

**Стенка для метания**

Стенка для метания предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х лет. Боковая стенка изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной 24 мм. и имеет мишень в виде кругов разного цвета, закреплена на 4 несущих столбах. Несущие столбы комплекса выполнены из клееного бруса сечением 100\*100 мм. и имеют скругленный профиль с канавкой посередине во избежание травм об острые углы. Сверху столб оканчивается пластиковой заглушкой, снизу – металлическим оцинкованным подпятником длиной 500 мм. и сечением 42 мм., который бетонируется в землю. Кромки фанеры тщательно отшлифованы и закруглены. Металл окрашен порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой, фанера и дерево окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к истиранию и действию ультрафиолетовых лучей.

**Бум двойной с арками**

Бум предназначен для детей дошкольного возраста от 3 лет и состоит из металлического каркаса из металлической трубы сечением 48 мм. и клееного бруса сечением 150\*150 мм. Столбы соединены между собой через уголки из металла. Два параллельных бруса соединены арками из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Кромки фанеры тщательно отшлифованы и закруглены. Оснащен металлическими закладными сечением 42 мм. и длиной 500 мм., которые бетонируются в землю. Выступающие гайки и болтовые соединения закрываются пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин. Металл окрашен порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой, дерево окрашено двухкомпонентными красками, стойкими к истиранию и действию ультрафиолетовых лучей.