**ИНСТРУКЦИЯ**

**по пожарной безопасности**

**1. Общие требования безопасности**

**1.1.** Инструкция устанавливает правила пожарной безопасности для всех работников образовательного учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), введена приказом по учреждению.

**1.2.** Здания дошкольного образовательного учреждения перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники государственного пожарного надзора.

**1.3.** В кабинетах и группах следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательно - образовательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т. п.

**1.4**. С воспитанниками должны быть организованы беседы по изучению правил пожарной безопасности в быту.

**1.6.** К работе в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, обученные, прошедшие медосмотр и вводный инструктаж.

**1.7.** Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

**1.8.** Периодический инструктаж должен проводиться 1 раз в 6 месяцев.

**1.9**. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников. За невыполнение требований данной инструкции виновные несут дисциплинарную ответственность.

**2. Правила пожарной безопасности**

**2.1.** Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

**2.2**. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

**2.3**. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

**2.4. Запрещается:**

* использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
* загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
* устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
* хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
* устраивать в тамбурах выходов хранение (в т. ч. временное) любого инвентаря и материалов.

**2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:**

* использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные

свойства изоляцией;

* пользоваться поврежденными розетками;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
* пользоваться электроутюгами, электроплитой, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
* оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, магнитофонами и т. п.
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

**2.6. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.**

**2.7. Каждый работник должен:**

* знать места расположения средств пожарной сигнализации на своем рабочем месте, участке и уметь пользоваться ими;
* следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, ёмкостей с песком, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

**2.8.** Электросварочные и газосварочные работы должны проводиться в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) необходимо проверять отсутствие источников загорания.

**2.9. По окончании работы, перед закрытием помещений необходимо:**

* отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плиту, чайники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения);
* легковоспламеняющиеся и горючие жидкости убрать в специальное для их хранения место;
* проверить состояние шкафов, мусорных урн и т.д.
* установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания;
* освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре;
* обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

**3. Действия в случае пожара**

**3.1.** Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную часть по телефону «01», дежурному или руководителю образовательного учреждения.

**3.2. Руководитель учреждения должен:**

* организовать эвакуацию детей и сотрудников из помещений, тушение пожара до прибытия пожарной машины. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
* **лично** убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;
* для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались.

**4. Правила пользования огнетушителями марки ОП- 5**

**4.1.** Огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в т. ч. воспламеняющихся жидкостей.

**4.2.** Запрещается использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением.

**4.3. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:**

* подвести огнетушитель к очагу пожара;
* повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180 градусов в вертикальной плоскости);
* перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его);
* при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность.

**5. Правила пользования огнетушителем марки ОУ**

**5.1**. Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок. Тушение можно производить только при снятом напряжении.

**5.2. Запрещается:**

* пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);
* пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);
* бросать огнетушители (хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением);
* хранить огнетушители вблизи отопительных приборов;
* во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) брать рукой за раструб во избежание обмораживания.

**5.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:**

* держа огнетушитель за рукоятку, направить (раструб) на очаг пожара;
* открыть вентиль огнетушителя, вращая маховик против часовой стрелки.